便座温度設定

まず、リモコンに単三電池を2本セットする。

# 便座の温度を「切」にする

リモコン右下の「温度」ボタンを押す。

上下ボタンで「便座」を選択し、左右ボタンで設定温度を選択する。

最低にすると「切」表示となる。

「決定」ボタンを押す。